|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| logo.png**سهند هواساز**اطمینان شما افتخار ما | مشخصات فنی**هیتر****کوره هوای گرم** |

|  |  |
| --- | --- |
| **mahsoolat_heater_zamini.jpg** | **mahsoolat_heater_koore.jpg** |

 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ابعاد**(سانتی‌متر) | **حداکثر مصرف سوخت** | **ظرفیت هوادهی** | **میزان مصرفی برق**(کیلو وات) | **نوع فن** | **ظرفیت حرارتی** |
| 110×110×200 | 6.5 تا 21 (گازی) | 7000 | 1.1 | آکسیال | 200.000 |
| 7 تا 16 (گازوئیلی) | 12000 | 1.1 | سانتریفیوژ |
| 110×135×300 | 6.5 تا 27 (گازی) | 85000 | 1.5 | آکسیال | 250.000 |
| 11.1 تا 23.2 (گازوئیلی) | 14000 | 1.5 | سانتریفیوژ |
| 170×130×245 | 13.5 تا 39.7 (گازی) | 12000 | 1.5 | آکسیال | 300.000 تا 350.000 |
| 14 تا 30 (گازوئیلی) | 24000 | 2.2 | سانتریفیوژ |
| 200×130×245 | 22.5 تا 54 (گازی) | 17000 | 2.2 | آکسیال | 400.000 تا 500.000 |
| 20 تا 40 (گازوئیلی) | 35000 | 4 | سانتریفیوژ |

1. شاسی از قوطی فابریک 40×40 با ضخامت 2 میلی متر
2. دارای عایق حرارتی مرغوب به ضخامت 2.5 اینچ
3. کوره از جنس استیل 304 ضخامت 2 میلی متر
4. مبدل حرارتی از لوله مانیسمان از جنس آهن آتشخوار A516 با ضخامت 6 میلی متر
5. تعداد لوله‌ها در مبدل حرارتی از ظرفیت 200.000 تا 250.000 کیلو کالری 18 عدد و از 300.000 تا 450.000 کیلو کالری 36 عدد.
6. جوشکاری‌ها از نوع الکترونیکی با کیفیت فوق‌العاده، تست شده با فشار استاتیکی 5 بار
7. تابلو برق تمام اتوماتیک همراه با سیستم هشدار
8. ساخته شده در دو مدل فن اکسیال و فن سانتریفوژ (حلزونی)
9. دینام موتوژن تبریز و مشعل ایران رادیاتور

|  |  |
| --- | --- |
|  | آدرس: تهران، خیابان شهید رجایی، خیابان ستاره، مجتمع یراق بندر، بلوک ب، واحد 15تلفن: 66752599-021 و 66752596-021همراه: 09122586618 وب‌سایت: [**www.SahandHavasaz.com**](www.SahandHavasaz.com) |